1001-ILZ.261.8.2022.1

**Załącznik nr 3 do umowy**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot Zamówienia:**
2. Przedmiot zamówienia:

dzierżawa i serwis wraz z montażem polegającym na podłączeniu do lokalnej sieci wodociągowej wolnostojących dystrybutorów wody pitnej sztuk 127. Dystrybutory winny zapewniać możliwość wyboru parametrów podawanej wody: **zimna woda.**

1. Specyfikacja techniczna dystrybutorów wody pitnej:

* Pobór energii woda zimna od 80W do 100W;
* Temperatura wody zimnej: min. 4 st. C - max. 12 st. C;
* Rodzaj filtra: węglowy;
* Gradacja filtra: minimum 1 micron.
* Wydajność filtra: min 25 tygodni;
* Wymiary (cm): wysokość od 90 cm do 120 cm , szerokość od 30 cm do 40 cm, głębokość od 30 cm do 40 cm.
* System zabezpieczający przed niekontrolowanym wyciekiem.

1. Usługa serwisowa w okresie gwarancyjnym tj. 2 serwisy gwarancyjne w okresie   
   12 miesięcznej gwarancji obejmuje:
2. Okresowa usługa serwisowa obejmująca:

* zapewnienie sprawnego działania urządzenia,
* wymianę filtrów węglowych - min. raz na 6 miesięcy,
* sanityzację urządzeń (profesjonalne czyszczenie, dezynfekcja lub wymiana tych elementów urządzeń dozujących/dystrybutorów, które mają stały kontakt   
  z wodą i czynnikami zewnętrznymi - co 6 miesięcy licząc od daty zainstalowania przez Wykonawcę Urządzeń u Zamawiającego),
* dostawca zobowiązuje się niezwłocznie i bezpłatnie dostarczyć nowe urządzenie w przypadku zużycia urządzeń zainstalowanych będącego następstwem prawidłowego zużycia, tak aby zapewnić ciągłość w dostawie wody filtrowanej.

1. W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii i usunięcia awarii najpóźniej w ciągu 48 godzin, lub dostarczenia w tym terminie sprzętu zastępczego.
2. **Dostawa i montaż urządzeń oraz okres gwarancji:**

* Zamawiający przewiduje możliwość zmiany adresów jednostek, w których znajdują się dystrybutory lub zwiększenie liczby lokalizacji, co prowadzić będzie do przeniesienia dystrybutorów do innych adresów lub wydzierżawienie dodatkowych dystrybutorów do nowych lokalizacji, wskazanych przez Zamawiającego.
* Dystrybutory winne być dostarczone i podłączone do lokalnej sieci wodociągowej w jednostkach Zamawiającego wskazanych w zał. nr 4 do Zaproszenia.
* Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzania, wolne od wad, zapewniające bezpieczną i higieniczną pracę zgodnie zobowiązującymi normami i przepisami oraz użytkowane przed podłączeniem najdłużej przez okres 36 miesięcy.
* W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzeń użytkowanych, Zamawiający wymaga aby urządzenia przed podłączeniem miały wymienione filtry oraz przeprowadzona była sanityzacja.
* Zamawiający przygotował przyłącza wody, które znajdują się w odległości od 1 do 25 metrów od miejsc usytuowania urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić wodę od przygotowanych przyłączy do urządzeń we własnym zakresie i na własny koszt. Doprowadzenie wody winno być zabezpieczone przed uszkodzeniem, z zachowaniem zasad wizualizacji
* Wykonawca winien przedstawić atesty Państwowego Zakładu Higieny.
* Termin dostawy wraz z podłączeniem i uruchomieniem urządzeń w jednostkach wymienionych w Rozdziale II ust. 1 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2022 r. oraz w jednostkach wymienionych w Rozdziale II w ust. 2 do dnia 1.04.2022 r.
* Wszelkie prace związane z podłączeniem urządzeń winny być wykonywane w godzinach pracy jednostek Zamawiającego. Zamawiający na wniosek Wykonawcy umożliwi dostawę i montaż tj. podłączenie/uruchomienie dystrybutorów po godzinach pracy jednostek Zamawiającego.
* Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu instrukcję obsługi urządzeń w języku polskim.
* Montaż urządzeń obejmuje: prawidłowe podłączenie urządzeń do instalacji wodnej przygotowanie przez Zamawiającego.
* Okres gwarancji: Zmawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 12 miesięcy na dostarczone i zamontowane dystrybutory wody. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.